|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název standardu Číslo standardu | | | |  | 9a |
|  | | | |
|  | | |  |
| Regál | | |
|  | | |
|  | | | |  |
| Rozměry: **šířka x hloubka x výška** | |  | **dle výkazu výměr** | | |

Popis: RP I

Průmyslový regál s povrchovou úpravou práškovým netoxickým nástřikem (RAL 7035).

Regály jsou tvořeny tuhými rámy s perforací pro zavěšení police pomocí pevných klipsů. Rámy jsou opatřeny plastovými patkami.

6 přestavitelných polic po 50 mm.

Nosnost police a regálu dle výkazu výměr, police je opatřena 1 výztuhou.

Vyobrazení:

