|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název standardu Číslo standardu | | | |  | 8a |
|  | | | |
|  | | |  |
| Kameninová výlevka | | |
|  | | |
|  | | | |  |
| Rozměry: **šířka x hloubka x výška** | |  | **445 x 445 x 265mm** | | |

Popis:

Kameninová výlevka (vnitřní 380x380/250) je z vnitřní strany pokryta bílou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách). Součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka.

Vyobrazení:




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název standardu Číslo standardu | | | |  | 8b |
|  | | | |
|  | | |  |
| Dřez nerezový | | |
|  | | |
|  | | | |  |
| Rozměry: **šířka x hloubka x výška** | |  | **dle výkazu výměr** | | |

Popis: ND 316

Nerezový dřez lisovaný z chemického nerezu AISI 316 (austenitická ocel odpovídá ČSN 17240 (DIN W. Nr. 1.4301), pro zabudování na pracovní desku. Součástí dřezu je odpadní sifon se zápachovou uzávěrou a zátkou.

Vyobrazení:



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název standardu Číslo standardu | | | |  | 8c |
|  | | | |
|  | | |  |
| Dřez nerezový s okapovou plochou | | |
|  | | |
|  | | | |  |
| Rozměry: **šířka x hloubka x výška** | |  | **dle výkazu výměr** | | |

Popis: NDO 304

Nerezový dřez lisovaný z potravinářského nerezu AISI 304, pro zabudování na pracovní desku. Součástí dřezu musí být odpadní sifon se zápachovou uzávěrou a zátkou.

Vyobrazení:

