Rozpis struktury výkresu a5215_2d.dgn podle vrstev :
----------------------------------------------------
 1 .. hranice parcel, parcelní čísla, mapové značky druhu pozemku
      převzaté z DKM
 4 .. obvod stavby pod střešní deskou
      šedá: obvod stavby- horní okraj šedé fasády
      fialová: obvod stavby- horní okraj bílé fasády pod střešní deskou
 5 .. opěrná zeď okolo schodiště
 6 .. zaměřený obvod staveb, skleníků
      plná čára: obvod stavby cca 1m nad terénem nad soklem
      čárkovaná čára: obvod stavby průnik s terénem pod soklem
 7 .. obvod střešní desky
      červená: horní hrana IPA-asfalt
      žlutá: spodní hrana střešní desky
 8 .. schodiště
15 .. dveře- vstup do budovy
16 .. zdi v budově
27 .. měřické body, popis stabilizace těchto bodů
35 .. šachty blíže neurčeného druhu
37 .. povrchové znaky kanalizace- šachty, dešťové vpustě
46 .. obvod betonového bloku u rohů skleníku
58 .. čísla bodů podle seznamu souřadnic
59 .. křížek- označení polohy zaměřených bodů
61 .. výškové kóty
63 .. mapový list pro M 1:200, popis souřadnic, doplňková kresba
