DĚTSKÁ SKUPINA v areálu

PřF UP Olomouc – Holice, budova č.47

PROJEKT INTERIÉRŮ

PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

01 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA INTERIÉRU DS

Identifikační údaje:

Název a místo stavby:

DĚTSKÁ SKUPINA v areálu PřF UP Olomouc-Holice, budova č. 47

Budova č. 47, Šlechtitelů 241/27, 779 00 Olomouc - Holice

Investor:

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČ: 619 89 592

kontakt Ing. Michal Karták, tel.: 585 634 076, e-mail: michal.kartak@upol.cz

Autor návrhu:

Ing.arch. Jan Mléčka PhD, tel.: 739 016 898, e-mail: mlecka@m2ai.com

Projektant:

Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda, a.a. 00227, Nemile 130, 789 01 Zábřeh, IČO 10645101

tel.: 603 574 940, e-mail: osan@osan.cz, www.osan.cz

Zpracováno 1-3/2018

Vstupní podklady:

Návrh řešení DS z 15.1.2018 a následných změn od Ing.arch. Jana Mléčky

DPS – dokumentace pro provádění stavby na

SO-02 Stavební úpravy objektu č. 47 – Dětská skupina

poslední stav z 19.2. 2018

od: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: 543 422 211, [info@intar.cz](mailto:info@intar.cz)

Popis projektu interiéru DĚTSKÁ SKUPINA:

Obsah paré projektu interiéru Dětská skupina

1 Průvodní a technická zpráva DS

2 Výkresová část interiéru DS

2.1 Půdorys interiéru DS s popisem 1:50

2.2 Půdorys interiéru DS s podhledy a světly a barevnost 1:50

2.3 Vizualizace interiéru DS

3 Kniha místností interiéru DS

3.1 Místnost 1.11, (denní místnost) 1:25

3.2 Místnost 1.12 (přípravna) 1:25

3.3 Místnost 1.14 a 1.08 (hala a předsíň) 1:25

3.4 Místnost 1.14a-c (sanita) 1:25

4 Kniha prvků a standardů

4.1 ND-01 Skříň kombi 3x šatní + úložná 1:20

4.2 ND-02 Stůl trapez dětský 1:20

4.3 ND-03 Lůžko dětské stohovatelné 1:20

4.4 ND-04 Skříň dvoudveřová s minidřezem 1:20

4.5 ND-05 Skříň dvoudveřová policová 1:20

4.6 ND-06 Skříň dvoudveřová s výsuvem 1:20

4.7 ND-07 Pinboard korek 1:20

4.8 ND-08 Sestava krytů s knihovničkami 1:20

4.9 ND-09 Skříň šatní s nástavcem 1:20

4.10 ND-10 a 11 Skříně jednodveřové 1:20

4.11 ND-12 Sestava kuch skříněk pod okny 1:20

4.12 ND-13 Sestava kuch skříněk linky 1:20

4.13 ND-14 Otočná věšák ručníků a držák kelímků 1:20

4.14 ND-15 Sedací objekt haly 1:20

4.15 ND-18 Zrcadlo nad umývadlo 1:20

4.16 ND-19 Zástěna mezi WC 1:20

4.17 NT-01 Židle dětská

4.18 NT-02 Židle pro dospělého

4.19 NT-03 Koš na prádlo

4.20 NT-04 Přebalovací pult sklopný

4.21 NT-05 Koberec kusový

4.22 NT-06 Stojan na nočníky

5 Soupisy prvků a rozpočet

5 Slepý rozpočet interiéru DS v xlsx

5 Rozpočet interiéru DS (samostatně - jen pro účely investora)

6 3D model interiéru DS

Popis interiéru:

Interiéry DS jsou v části prostoru přízemí stávající modernizované a rozšířené budovy 47.

Dětská skupina je určena pro kapacitu 12 dětí.

Jedná se o tyto prostory:

1.08 je vstupní předsíň ze strany přízemí budovy 47. V předsíni jsou pouze 2 jednodvéřové skříně na čisté a špinavé prádlo.

1.11 je denní místnost dětí, ve které jsou 2 stoly s 12 židlemi, 1 židle dospělého pro dozor, 3 vestavěné skříně dvoudveřové se zásuvnými dveřmi, 1 levá policová úložná, 1 střední policová s výsuvem pro umístění počítače s klávesnicí a 1 pravá policová s minidřezem. Levá a pravá skříň je užší a tvoří zakrytí prostorů posuvných dveří do haly, střední je hlubší. Je zde 12 dětských postelí stohovatelných, na půdorysech je vidět jednak rozložení postelí na spaní a nastohované postele u boční zdi, na které bude výtvarné dílo. Pod okny je kryt podokeních radiátorů s mřížkami kombinovaný se 3 knihovničkami. Na boční stěně za stoly je pka celá stěna polepená korkem, jako pinboard. Na podlaze je v místě rozložených postelí kusový koberec, který slouží po složení postelí i jako herní plocha na zemi.

1.13 je sprchový kout vedle předsíně 1.08. Ve sprchovém koutu bude umístěn zabudovaný výklopný přebalovací pult, koš na špinavé prádlo a stojan na nočníky.

1.14 je střední hala, ve které jsou 4 kombi skříně, které mají dole po 3 šatních skříňkách pro děti a nad nimi výsuvné oboustranné nástavce pro ukládání potřeb obsluhy. Uprostřed bude sedací objekt sloužící na přezouvání.

1.14a je sanitární vybavení dětí se 2 dětskými WC a 2 umývadly. Nad umývadly jsou 2 nástěnná zrcadla zafrézovaná v řezu masivu kulatiny, mezi umývadly je otočný stojan na 12 ručníků a 12 kelímků, mezi WC je pak přepážka z masivu. Obklad stěn 150x150 bude řešen jako pixelart.

1.14b je úklidová komora.

1.14c je šatna personálu se 2 šatními skříněmi s nástavci.

1.14d je sanita personálu, WC a předsíň s umývadlem.

Popis materiálů a barevnosti interiérových prvků:

Základním materiálem je laťovka s dýhou modřín, na plochách (dveře, korpusy, rámy, police, kryty) je dýha kladena svisle sesazenka otevřená kniha.

Dalším materiálem je modřín masiv – dětské stoly, dětské postele, přepážka WC.

Je zde důležité řešení barevnosti. Barevnost vychází z 12ti barev RAL dětských židlí, tato barevnost je pak použita na dvířkách šatních dětských skříněk v hale (12 dvířek, každé jiná barva) a na stojanu na ručníky s držákem kelímků (12 barev). Pořadí a úpravu barev určí před výrobou architekt návrhu.

U skříní v denní místnosti je použito kování na otevíravé zásuvné dveře, u kombi skříní v hale pak v horní části plnovýsuvy na velké zatížení.

Veškeré úchytky budou válcové otočné knobky, tam kde je určeno také s cylindrickým zámkem.

Sokly jsou všechny vysoké 100 a jsou z hliníkového plechu elox, tam kde je určeno zapuštěné o tloušťku desky 18 mm.

Na stěnu pinboard v denní místnosti je použit korek 8mm s úpravou.

Všechny dýhované prvky a prvky z masivu budou opatřeny nátěrem průhledným voděodolným a omyvatelným sealerem, který zdůrazňuje kresbu dřeva.

Lamelové dřevěné podhledy, SDK podhledy a stropní osvětlení, stěrková podlaha a obklady jsou dodávkou stavby.

Popis interiérových prvků:

Veškeré údaje, rozměry, parametry informace o o materiálech, barevnosti, površích, kování, včetně rozkreslení atypických prvků a standardů. které je potřeba splnit jsou uvedeny na výkresech v části 4 Kniha prvků a standardů tohoto projektu.

Vypracoval:

Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda

12. 2. 2018